Förslag till avfallshanteringsplan – småhus
För nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus  |  Enligt 10 kap. 8 a § plan- och bygglagen
Information om projektet
	Fastighetsbeteckning:
	Avfallshanteringsplan upprättad datum:


Återanvändbara byggprodukter
Vid tillbyggnad: ange material som kan tas till vara vid demontering. Vid nybyggnad: ange produkter och överskottsmaterial som kan återanvändas. Skriv ”inga identifierade” om det är aktuellt.
	Byggprodukt / byggnadsdel
	Hur ska den tas om hand / återanvändas?
	Var / av vem?
	När?

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Förebygga uppkomst av avfall
	☐ Material beställs utifrån uppmätta behov
	☐ Överblivet material returneras om möjligt

	☐ Material väderskyddas och skyddas mot skador
	☐ Användbart spill och överskott sparas / återbrukas


Förväntat avfall och planerad sortering
Markera de avfallsslag som förväntas uppstå och anpassa beskrivningen av hanteringen. Avfallet ska sorteras ut enligt tillämpliga avfallsregler.
	Avfallsslag
	Uppstår?
	Exempel på material
	Planerad sortering / hantering
	Ansvarig

	Trä
	☐ Ja   ☐ Nej
	Regelspill, träpanel
	Sorteras separat för lämplig återvinning.
	

	Mineraliskt
	☐ Ja   ☐ Nej
	Betong, tegel, kakel, sten
	Sorteras separat från övrigt byggavfall.
	

	Metall
	☐ Ja   ☐ Nej
	Armering, beslag, plåt
	Sorteras separat för materialåtervinning.
	

	Glas
	☐ Ja   ☐ Nej
	Fönsterglas, glasspill
	Sorteras separat till lämplig mottagare.
	

	Plast
	☐ Ja   ☐ Nej
	Rörspill, byggplast
	Sorteras separat för lämplig återvinning.
	

	Gips
	☐ Ja   ☐ Nej
	Gipsskivespill
	Förvaras skilt från annat avfall och skyddas mot fukt.
	

	Förpackningar
	☐ Ja   ☐ Nej
	Kartong, plast, metall
	Sorteras enligt reglerna för förpackningsavfall.
	

	Farligt avfall
	☐ Ja   ☐ Nej
	T.ex. färg-/limrester, kemikalier
	Hålls skilt från annat avfall. Lämnas till behörig mottagare.
	


Avfallshanteringsplan – genomförande och uppföljning
Hantering på byggarbetsplatsen
	Sorteringsplats och förvaring
	Behållare, säckar och/eller containrar placeras: 

	Avfallstransport och mottagare
	Ange entreprenör eller mottagningsplats / hur borttransport ordnas:

	Farligt avfall
	☐ Inget identifierat   ☐ Kan uppstå   ☐ Behöver undersökas. Beskriv säker förvaring:

	Demontering / övrigt avfall
	☐ Ingen demontering   ☐ Återbruk enligt sida 1. Övrigt avfall eller inventering:


Kontroller av avfallshanteringen
Kontrollerna nedan är exempel. Anpassa vem som kontrollerar, hur kontrollen utförs och hur den dokumenteras i det aktuella projektet.
	Kontrollen avser
(VAD?)
	Kontrollant
(VEM?)
	Kontrollerad mot
(MOT VAD?)
	Typ av kontroll
(HUR?)
	Hur dokumenteras kontrollen?
	När ska kontroll utföras?
	Datum
	Signatur

	Ordning för sortering finns vid byggstart
	Avfallsansvarig
	Avfallshanteringsplan
	Okulär kontroll
	Foto eller notering
	Vid byggstart
	
	

	Återbrukbart material tas om hand (om aktuellt)
	Avfallsansvarig
	Återbrukstabellen, sida 1
	Okulär kontroll
	Foto / notering
	Vid demontering och löpande
	
	

	Byggavfall sorteras i relevanta fraktioner
	Avfallsansvarig
	Avfallsplan, avfallsförordningen
	Okulär kontroll
	Foto / notering
	Löpande
	
	

	Farligt avfall hålls separat och lämnas rätt
	Avfallsansvarig
	Planerad hantering, avfallsregler
	Okulär kontroll / underlag
	Kvitto / foto vid behov
	Löpande och vid borttransport
	
	

	Avfall lämnas till lämplig mottagare
	Byggherre / avfallsansvarig
	Avfallshanteringsplan
	Kontroll av underlag
	Mottagningsuppgifter / kvitton
	Vid projektets avslut
	
	


Avvikelser och ändringar under byggtiden
	

	


Avslutande uppföljning
	☐ Avfallshanteringen har följts enligt planen     ☐ Avvikelser / ändringar har dokumenterats
	Underlag sparas hos byggherren

	
Underskrift av byggherre (efter avslutat projekt): 
	
Datum:



Avfallshanteringsplan | ny- och tillbyggnad av småhus
